# ${caption}

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务名称 | 开始时间 | 结束时间 | 流量峰值点数 | 95%峰值流量点 | 95%峰值流量(Mbps) | 机柜数量 |
| ${businessName} | ${startTime} | ${endTime} | ${pointCount} | ${95PointCount} | ${95Flow} | ${cabinetCount}个 |

**审核意见：**

**签字（盖章）：**

**日期：**

注：

1. **提取规则：**对聚合端口每五分钟进行一次采样，一个月为一个周期，并将该计费周期内采集到的数据由大到小排序，去掉最大的 5%数量的值，取剩下 95%的点的数据的最大值为当月峰值流量。
2. **计算规则：**当月共提取S个峰值点，去掉最大的前5%的峰值点，即峰值最大的0.05\*S 个点，取第0.05\*S+1个点，为当月的95%峰值流量。

（1）流量峰值点数：S；（2）： 95%峰值流量点：0.05\*S+1个；（3） 95%峰值流量(Gbps)：第0.05\*S+1个点对应峰值流量。